;PLRS_C_model##OTHER##;PLRS_C_typ##OTHER##;PLRS_C_typ_komentarz##OTHER##;PLRS_C_opis##OTHER##;Material##OTHER##;Wysokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;calc_ Wysokość spodu parapetu_Length##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Wysokosc_min##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Wysokosc_max##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Szerokosc_min##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Szerokosc_max##LENGTH##MILLIMETERS;Prog_standard##OTHER##;LN_I Skrzydlo_prog okienny##LENGTH##MILLIMETERS;PLRS_C_odpornosc ogniowa##OTHER##;PLRS_C_izolacja akustyczna##OTHER##;Panel 1x1_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Panel 1x2_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Panel 1x3_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Panel 2x1_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Panel 2x2_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Panel 2x3_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Panel 3x1_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Panel 3x2_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Panel 3x3_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Podzial poziomy_1##LENGTH##MILLIMETERS;Podzial poziomy_2##LENGTH##MILLIMETERS;Otwieranie_panel 3x4##OTHER##;Otwieranie_panel 3x3##OTHER##;Otwieranie_panel 3x2##OTHER##;Otwieranie_panel 3x1##OTHER##;Otwieranie_panel 2x4##OTHER##;Otwieranie_panel 2x3##OTHER##;Otwieranie_panel 2x2##OTHER##;Otwieranie_panel 2x1##OTHER##;Otwieranie_panel 1x4##OTHER##;Otwieranie_panel 1x3##OTHER##;Otwieranie_panel 1x2##OTHER##;Otwieranie_panel 1x1##OTHER##
okno zew_1x1 - elite 92_sokolka_SzxHz 1770x1170 mm;Elite 92;1x1;okno zew;okno zew_1x1 - elite 92;drewno;1170;1770;800;450;1550;450;2400;1;80;-;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7
okno zew_1x1 - elite 92_sokolka_SzxHz 1170x1470 mm;Elite 92;1x1;okno zew;okno zew_1x1 - elite 92;drewno;1470;1170;800;550;2600;470;1470;1;80;-;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5
okno zew_1x2 - elite 92_sokolka_SzxHz 1470x1470 mm;Elite 92;1x2;okno zew;okno zew_1x2 - elite 92;drewno;1470;1470;800;550;2600;850;2470;1;80;-;-;470;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8;9
okno zew_1x3 - elite 92_sokolka_SzxHz 1770x1470 mm;Elite 92;1x3;okno zew;okno zew_1x3 - elite 92;drewno;1470;1770;800;550;2600;0;0;1;80;-;-;470;830;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;2;6
okno zew_1x4 - elite 92_sokolka_SzxHz 2370x1470 mm;Elite 92;1x4;okno zew;okno zew_1x4 - elite 92;drewno;1470;2370;800;550;2600;0;0;1;80;-;-;592,5;592,5;592,5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;3;6;5;4
okno zew_1x1 z naswietlem - elite 92_sokolka_SzxHz 1170x1770 mm;Elite 92;1x1 z naswietlem;okno zew;okno zew_1x1 z naswietlem - elite 92;drewno;1770;1170;800;0;3400;470;1470;1;80;-;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1200;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5
okno zew_1x2 z naswietlem - elite 92_sokolka_SzxHz 1470x1770 mm;Elite 92;1x2 z naswietlem;okno zew;okno zew_1x2 z naswietlem - elite 92;drewno;1770;1470;800;0;3400;850;2400;1;80;-;-;470;0;0;0;0;0;0;0;0;1200;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8;9
okno zew_1x3 z naswietlem - elite 92_sokolka_SzxHz 1770x1770 mm;Elite 92;1x3 z naswietlem;okno zew;okno zew_1x3 z naswietlem - elite 92;drewno;1770;1770;800;0;3400;0;0;1;80;-;-;470;830;0;0;0;0;0;0;0;1200;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;2;6
okno zew_1x4 z naswietlem - elite 92_sokolka_SzxHz 2370x1770 mm;Elite 92;1x4 z naswietlem;okno zew;okno zew_1x4 z naswietlem - elite 92;drewno;1770;2370;800;0;3400;0;0;1;80;-;-;592,5;592,5;592,5;0;0;0;0;0;0;1200;0;0;0;0;0;0;0;0;0;3;6;5;4
drzwi balkonowe_1x1 - elite 92_sokolka_SzxHz 550x2120 mm;Elite 92;1x1;drzwi balkonowe;drzwi balkonowe_1x1 - elite 92;drewno;2120;550;50;550;2600;470;1470;1;133;-;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;3
drzwi balkonowe_1x2 - elite 92_sokolka_SzxHz 1470x2120 mm;Elite 92;1x2;drzwi balkonowe;drzwi balkonowe_1x2 - elite 92;drewno;2120;1470;50;550;2600;850;2470;1;133;-;-;735;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8;9
drzwi balkonowe_1x3 - elite 92_sokolka_SzxHz 2070x2120 mm;Elite 92;1x3;drzwi balkonowe;drzwi balkonowe_1x3 - elite 92;drewno;2120;2070;50;550;2600;0;0;1;133;-;-;690;690;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;8;9
drzwi balkonowe_1x4 - elite 92_sokolka_SzxHz 2970x2120 mm;Elite 92;1x4;drzwi balkonowe;drzwi balkonowe_1x4 - elite 92;drewno;2120;2970;50;550;2600;0;0;1;133;-;-;742,5;742,5;742,5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8;11;10;9
