;PLRS_C_model##OTHER##;PLRS_C_typ##OTHER##;PLRS_C_typ_komentarz##OTHER##;PLRS_C_opis##OTHER##;Material##OTHER##;D##LENGTH##MILLIMETERS;calc_ Wysokość spodu parapetu_Length##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I D_min##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I D_max##LENGTH##MILLIMETERS;Prog_standard##OTHER##;PLRS_C_odpornosc ogniowa##OTHER##;PLRS_C_izolacja akustyczna##OTHER##;Otwieranie##OTHER##
okno zew okragle uchylne_sokolka_D 1000 mm;Elite 92;1x1;okno zew okragle uchylne;okno zew okragle uchylne_1x1 - elite 92;drewno;1000;800;600;1100;1;-;-;2
okno zew okragle fix_sokolka_D 1000 mm;Elite 92;1x1;okno zew okragle fix;okno zew okragle fix_1x1 - elite 92;drewno;1000;800;500;1800;1;-;-;0
