;PLRS_C_model##OTHER##;PLRS_C_typ##OTHER##;PLRS_C_typ_komentarz##OTHER##;PLRS_C_opis##OTHER##;Material##OTHER##;Szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Wysokosc##LENGTH##MILLIMETERS;S##LENGTH##MILLIMETERS;calc_ Wysokość spodu parapetu_Length##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Wysokosc_min##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Szerokosc_min##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Kat B_min##OTHER##;Prog_standard##OTHER##;LN_I S1 min##LENGTH##MILLIMETERS;PLRS_C_odpornosc ogniowa##OTHER##;PLRS_C_izolacja akustyczna##OTHER##;Otwieranie##OTHER##
okno zew trojkatne uchylne_sokolka_SzxHz 970x970 mm;Elite 92;1x1;okno zew trojkatne uchylne;okno zew trojkatne uchylne_1x1 - elite 92;drewno;970;970;485;800;600;600;32;1;600;-;-;3
okno zew trojkatne fix_sokolka_SzxHz 970x970 mm;Elite 92;1x1;okno zew trojkatne fix;okno zew trojkatne fix_1x1 - elite 92;drewno;970;970;485;800;300;300;32;1;300;-;-;0
okno zew trojkat prostokatny lewy fix_sokolka_SzxHz 970x1470 mm;Elite 92;1x1;okno zew trojkat prostokatny lewy fix;okno zew trojkat prostokatny lewy fix_1x1 - elite 92;drewno;970;1470;0;800;300;300;32;1;0;-;-;0
okno zew trojkat prostokatny lewy uchylne_sokolka_SzxHz 970x1470 mm;Elite 92;1x1;okno zew trojkat prostokatny lewy uchylne;okno zew trojkat prostokatny lewy uchylne_1x1 - elite 92;drewno;970;1470;0;800;690;690;32;1;0;-;-;3
okno zew trojkat prostokatny prawy fix_sokolka_SzxHz 970x1470 mm;Elite 92;1x1;okno zew trojkat prostokatny prawy fix;okno zew trojkat prostokatny prawy fix_1x1 - elite 92;drewno;970;1470;970;800;300;300;32;1;0;-;-;0
okno zew trojkat prostokatny prawy uchylne_sokolka_SzxHz 970x1470 mm;Elite 92;1x1;okno zew trojkat prostokatny prawy uchylne;okno zew trojkat prostokatny prawy uchylne_1x1 - elite 92;drewno;970;1470;970;800;690;690;32;1;0;-;-;3
