;PLRS_C_model##OTHER##;PLRS_C_typ##OTHER##;PLRS_C_typ_komentarz##OTHER##;PLRS_C_opis##OTHER##;Material##OTHER##;D##LENGTH##MILLIMETERS;calc_ Wysokość spodu parapetu_Length##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I D_min##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I D_max##LENGTH##MILLIMETERS;Prog_standard##OTHER##;PLRS_C_odpornosc ogniowa##OTHER##;PLRS_C_izolacja akustyczna##OTHER##;Otwieranie##OTHER##
okno zew polokragle uchylne_sokolka_DxHz 1470x735 mm;Elite 92;1x1;okno zew polokragle uchylne;okno zew polokragle uchylne_1x1 - elite 92;drewno;1470;800;850;2200;1;-;-;3
okno zew polokragle fix_sokolka_DxHz 1470x735 mm;Elite 92;1x1;okno zew polokragle fix;okno zew polokragle fix_1x1 - elite 92;drewno;1470;800;500;2600;1;-;-;0
