;PLRS_C_model##OTHER##;PLRS_C_opis##OTHER##;PLRS_C_typ_komentarz##OTHER##;PLRS_C_producent_opis produktu##OTHER##;PLRS_C_producent_kod produktu##OTHER##;Material##OTHER##;Wysokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;calc_ Wysokość spodu parapetu_Length##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Wysokosc_min##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Wysokosc_max##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Szerokosc_min##LENGTH##MILLIMETERS;LN_I Szerokosc_max##LENGTH##MILLIMETERS;Prog_standard##OTHER##;LN_I Skrzydlo_prog okienny##LENGTH##MILLIMETERS;PLRS_C_odpornosc ogniowa##OTHER##;PLRS_C_izolacja akustyczna##OTHER##;Panel 1x1_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Panel 1x2_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Panel 1x3_szerokosc##LENGTH##MILLIMETERS;Otwieranie_schemat##OTHER##;Lewe##OTHER##
okno przesuwne schemat A lewe_1x2 - Thermo HS_sokolka_SzxHz 3970x2130 mm;1x2;okno przesuwne schemat A lewe_1x2 - Thermo HS;okno przesuwne schemat A lewe;Thermo HS - schemat A;x;drewno;2130;3970;50;0;2800;0;6600;1;153;-;-;2000;0;0;1;1
okno przesuwne schemat A prawe_1x2 - Thermo HS_sokolka_SzxHz 3970x2130 mm;1x2;okno przesuwne schemat A prawe_1x2 - Thermo HS;okno przesuwne schemat A prawe;Thermo HS - schemat A;x;drewno;2130;3970;50;0;2800;0;6600;1;153;-;-;2000;0;0;1;0
okno przesuwne schemat C_1x4 - Thermo HS_sokolka_SzxHz 9970x2130 mm;1x4;okno przesuwne schemat C_1x4 - Thermo HS;okno przesuwne schemat C;Thermo HS - schemat C;x;drewno;2130;9970;50;0;2800;0;13100;1;153;-;-;2500;2500;2500;2;0
